<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="49.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="56.8" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="56.8" y1="0" x2="56.8" y2="2.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="56.8" y1="2.5" x2="71.3" y2="2.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="71.3" y1="2.5" x2="71.3" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="71.3" y1="0" x2="103.3" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="103.3" y1="0" x2="103.3" y2="49.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="103.3" y1="49.5" x2="82.3" y2="49.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="82.3" y1="49.5" x2="82.3" y2="34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="82.3" y1="34" x2="12.5" y2="34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.5" y1="34" x2="12.5" y2="49.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.5" y1="49.5" x2="0" y2="49.5" width="0" layer="20"/>
<hole x="35.6" y="22.5" drill="4"/>
</plain>
<libraries>
<library name="switch-tact">
<packages>
<package name="DTS-3">
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="CHIPLED_1206">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY N971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gamma-ic">
<packages>
<package name="TYCO-1-84534-1">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="K_1" library="switch-tact" package="DTS-3" value="DTS-3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="K_2" library="switch-tact" package="DTS-3" value="DTS-3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="K_3" library="switch-tact" package="DTS-3" value="DTS-3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="K_4" library="switch-tact" package="DTS-3" value="DTS-3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="K_DX" library="switch-tact" package="DTS-3" value="DTS-3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="K_VF" library="switch-tact" package="DTS-3" value="DTS-3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="K_M" library="switch-tact" package="DTS-3" value="DTS-3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="K_U" library="switch-tact" package="DTS-3" value="DTS-3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="K_UP" library="switch-tact" package="DTS-3" value="DTS-3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="K_DN" library="switch-tact" package="DTS-3" value="DTS-3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="CHIPLED_1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="CHIPLED_1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="led" package="CHIPLED_1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED4" library="led" package="CHIPLED_1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED5" library="led" package="CHIPLED_1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED6" library="led" package="CHIPLED_1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED7" library="led" package="CHIPLED_1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED8" library="led" package="CHIPLED_1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED9" library="led" package="CHIPLED_1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED10" library="led" package="CHIPLED_1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED11" library="led" package="CHIPLED_1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED12" library="led" package="CHIPLED_1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED13" library="led" package="CHIPLED_1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED14" library="led" package="CHIPLED_1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED15" library="led" package="CHIPLED_1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED16" library="led" package="CHIPLED_1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED17" library="led" package="CHIPLED_1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED18" library="led" package="CHIPLED_1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED19" library="led" package="CHIPLED_1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K_REV" library="switch-tact" package="DTS-3" value="DTS-3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="K_DOLBY" library="switch-tact" package="DTS-3" value="DTS-3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="K_LD" library="switch-tact" package="DTS-3" value="DTS-3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="K_&lt;&lt;" library="switch-tact" package="DTS-3" value="DTS-3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="K_&gt;&gt;" library="switch-tact" package="DTS-3" value="DTS-3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED20" library="led" package="CHIPLED_1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED21" library="led" package="CHIPLED_1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="R0805" value=""/>
<element name="LED22" library="led" package="CHIPLED_1206" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="LED23" library="led" package="CHIPLED_1206" value=""/>
<element name="LED24" library="led" package="CHIPLED_1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="R0805" value=""/>
<element name="R14" library="rcl" package="R0805" value=""/>
<element name="R15" library="rcl" package="R0805" value=""/>
<element name="R16" library="rcl" package="R0805" value=""/>
<element name="R17" library="rcl" package="R0805" value=""/>
<element name="R18" library="rcl" package="R0805" value=""/>
<element name="R19" library="rcl" package="R0805" value=""/>
<element name="R20" library="rcl" package="R0805" value=""/>
<element name="R21" library="rcl" package="R0805" value=""/>
<element name="LED25" library="led" package="CHIPLED_1206" value=""/>
<element name="R22" library="rcl" package="R0805" value=""/>
<element name="LED26" library="led" package="CHIPLED_1206" value=""/>
<element name="LED27" library="led" package="CHIPLED_1206" value=""/>
<element name="LED28" library="led" package="CHIPLED_1206" value=""/>
<element name="R23" library="rcl" package="R0805" value=""/>
<element name="U$1" library="gamma-ic" package="TYCO-1-84534-1" value="TYCO-1-845341-1"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$18">
<contactref element="LED3" pad="C"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="K_M" pad="2"/>
<contactref element="K_DX" pad="2"/>
<contactref element="K_U" pad="2"/>
<contactref element="K_VF" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="K_DN" pad="1"/>
<contactref element="K_1" pad="1"/>
<contactref element="K_VF" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="K_3" pad="1"/>
<contactref element="K_DX" pad="1"/>
<contactref element="K_DOLBY" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="K_2" pad="2"/>
<contactref element="K_1" pad="2"/>
<contactref element="K_3" pad="2"/>
<contactref element="K_4" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="K_2" pad="1"/>
<contactref element="K_M" pad="1"/>
<contactref element="K_LD" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="K_DN" pad="2"/>
<contactref element="K_UP" pad="2"/>
<contactref element="K_DOLBY" pad="2"/>
<contactref element="K_LD" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="K_U" pad="1"/>
<contactref element="K_4" pad="1"/>
<contactref element="K_UP" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="LED6" pad="A"/>
<contactref element="LED5" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="LED6" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="LED8" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="LED7" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="LED10" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="LED9" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="LED11" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="LED12" pad="A"/>
<contactref element="LED11" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="LED14" pad="A"/>
<contactref element="LED13" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="LED14" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="LED15" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="LED16" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="LED18" pad="A"/>
<contactref element="LED17" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="LED18" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="LED15" pad="C"/>
<contactref element="LED12" pad="C"/>
<contactref element="LED16" pad="C"/>
<contactref element="LED4" pad="C"/>
<contactref element="LED7" pad="C"/>
<contactref element="LED8" pad="C"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="LED24" pad="C"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="LED28" pad="C"/>
<contactref element="LED19" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="LED20" pad="C"/>
<contactref element="LED21" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="LED21" pad="C"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="LED10" pad="A"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="LED13" pad="A"/>
<contactref element="LED17" pad="A"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="LED5" pad="A"/>
<contactref element="LED9" pad="A"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="LED20" pad="A"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="LED23" pad="A"/>
<contactref element="LED25" pad="A"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="LED22" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="K_REV" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="K_&gt;&gt;" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="K_&lt;&lt;" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="LED23" pad="C"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="LED24" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="K_REV" pad="2"/>
<contactref element="K_&lt;&lt;" pad="2"/>
<contactref element="K_&gt;&gt;" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="LED25" pad="C"/>
<contactref element="LED26" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="LED26" pad="C"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="LED28" pad="A"/>
<contactref element="LED27" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="LED27" pad="A"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LED22" pad="C"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="LED19" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
